## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

**Για το συνοπτικό διαγωνισμό παροχής υπηρεσίας: συντήρησης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, Καβάλας, Δράμας και Διδυµοτείχου του ΔΙΠΑΕ για την περίοδο 2020-2021 (αρ. Διακήρυξης 06/2020 ΔΙΠΑΕ)**

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν, σύμφωνα με τις α) ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ Β 369/1993)) και β) την ΥΑ/οικ/189533/2011 (ΦΕΚ Β 2654/2011), **στους καυστήρες των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης Καβάλας, Δράμας και Διδυμοτείχου του ΔΙΠΑΕ, όπως περιγράφονται στο Μέρος Α/ Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι, σε μηνιαία βάση ανά πόλη αναφοράς, είναι:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **Στους λέβητες.** |  |  |  |
| Καθαρισμός της εσωτερικής θερμαντικής επιφάνειας του θαλάμου καύσης και των αεριαυλών με συρμάτινες βούρτσες ανάλογης διατομής. | ΝΑΙ |  |  |
| Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, αναγκαίου αριθμού στροβιλιστών καυσαερίων, για την επίτευξη του επιθυμητού βαθμού απόδοσης | ΝΑΙ |  |  |
| Έλεγχος και πιθανή αντικατάσταση των ασφαλιστικών και εξαεριστικών διατάξεων του λέβητα. | ΝΑΙ |  |  |
| Απομάκρυνση οξειδώσεων και αντικατάσταση φλαντζών στεγάνωσης, στις εισόδους-εξόδους του λέβητα. | ΝΑΙ |  |  |
| Αποκατάσταση συνέχειας πυροχώματος στο εσωτερικό των θυρών των καυστήρων | ΝΑΙ |  |  |
| Αντικατάσταση - τοποθέτηση ανοδίων μαγνησίου | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |
| **Στους καυστήρες**. |  |  |  |
| Καθαρισμός ή αντικατάσταση των ακροφυσίων(μπέκ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Καθαρισμός της κεφαλής καύσης και του στροβιλιστή φλόγας | ΝΑΙ |  |  |
| Καθαρισμός αντλίας, φίλτρων και σωληνογραμμής πετρελαίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτρικών επαφών | ΝΑΙ |  |  |
| Καθαρισμός πτερυγίων του ανεμιστήρα. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |
| **Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:** |  |  |  |
| Έλεγχος και ρύθμιση αναλογίας αέρα και πετρελαίου για σωστή καύση. | ΝΑΙ |  |  |
| Ρύθμιση θέσης στροβιλιστή και ηλεκτροδίων | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |
| **Επίσης κατά τη συντήρηση προβλέπονται τα παρακάτω**: | ΝΑΙ |  |  |
| Πλήρωση με νερό των δοχείων Διαστολής, | ΝΑΙ |  |  |
| Καθαρισμός συστήματος απαγωγής καυσαερίων, της καπνοδόχου, του καπναγωγού, των περιοχών σύνδεσης λέβητα - καπναγωγού και καπναγωγού καπνοδόχου, της βάσης της καπνοδόχου | ΝΑΙ |  |  |
| Συντήρηση αντλιών και κυκλοφορητών, όπου: στα στεγανωτικά παρεμβύσματα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η πτερωτή της αντλίας γυρίζει ελεύθερα, εξασφάλιση ότι η αντλία δεν λειτουργεί στο κενό, έχει γίνει εξαερισμός και η φορά περιστροφής είναι η σωστή | ΝΑΙ |  |  |
| Επιθεώρηση δεξαμενής καυσίμων | ΝΑΙ |  |  |

Ο/Η Δηλών/ούσα

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)