## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

**Τεχνική προσφορά**

***ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «προμήθειας και τοποθέτησης μεταλλικών θυρών σιδήρου σε κοινόχρηστους χώρους των Φοιτητικών Εστιών (ΦΕ)» της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας ΔΙΠΑΕ***

**Είδος 1:** Πόρτες διαδρόμων ΦΕ,  **τεμάχια 15**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Περιγραφή είδους** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Μεταλλική πόρτα σιδήρου διαστάσεων 220Χ160, άνοιγμα 100 εκατοστών και το υπόλοιπο σταθερό, κατασκευασμένη από λαμαρίνα 2 χιλιοστών και μορφοσωλήνα 50Χ50Χ2 χιλ., από τη μέση και επάνω τζάμι διπλό ενεργειακό triplex, κλειδαριά ασφαλείας και ηλεκτρικό αντίκρισμα κλειδαριάς(ηλεκτρικό κυπρί), ενισχυμένο μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος, μεταλλική κάσα τοποθέτησης, βαμμένη, με αντισκωριακή προστασία, σφυρήλατο χρώμα μετάλλων και τοποθετημένη, με μεντεσέδες ενισχυμένους βαρέος τύπου.Οι υπάρχουσες πόρτες θα αποξηλωθούν, θα διαχωριστούν τα υλικά τους (τζάμια και αλουμίνια), και θα αποθηκευτούν σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |

**Είδος 2:** **Πόρτες ασφαλείας θερμοσιφώνων, τεμάχια 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Περιγραφή είδους** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Μεταλλική πόρτα σιδήρου διαστάσεων 280Χ110, ανοιγόμενη διάσταση 220Χ110 και το υπόλοιπο σταθερό, κατασκευασμένη από λαμαρίνα 2 χιλιοστών και μορφοσωλήνα 50Χ50Χ2 χιλ., με κλειδαριά ασφαλείας, μεταλλική κάσα τοποθέτησης, βαμμένη, με αντισκωριακή προστασία, σφυρήλατο χρώμα μετάλλων και τοποθετημένη. | ΝΑΙ |  |  |

**Είδος 3:** **Πόρτες κοινόχρηστων κουζινών ΦΕ, τεμάχια 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Περιγραφή είδους** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Μεταλλική πόρτα σιδήρου διαστάσεων 220Χ80, κατασκευασμένη από λαμαρίνα 1,5 χιλιοστού και μορφοσωλήνα 40Χ40Χ2 χιλ με κλειδαριά ασφαλείας, βαμμένη, με αντισκωριακή προστασία, σφυρήλατο χρώμα μετάλλων και τοποθετημένη, σε υπάρχουσα μεταλλική κάσα. | ΝΑΙ |  |  |

**Είδος 4:** **Πόρτες εξωτερικού χώρου, αποθήκης ημιυπόγειου Μ.Α, τεμάχιο 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Περιγραφή είδους** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Μεταλλική πόρτα σιδήρου διαστάσεων 215Χ470, αποτελούμενη από 4 τεμάχια (215Χ117), τα δυο κεντρικά ανοιγόμενα και τα δυο ακριανά σταθερά, 30 εκ φεγγίτη με κιγκλίδωμα σε όλο το μήκος με τζάμι διπλό ενεργειακό ασφαλείας, κατασκευασμένη από λαμαρίνα 2 χιλιοστών και μορφοσωλήνα 40Χ40Χ2 χιλ με κλειδαριά ασφαλείας, βαμμένη, με αντισκωριακή προστασία, σφυρήλατο χρώμα μετάλλων και τοποθετημένη | ΝΑΙ |  |  |

 Ο/Η Δηλών/ούσα

(*ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)*