## Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

**Τεχνική προσφορά – Πίνακας συμμόρφωσης**

**ανοικτού ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, διαγωνισμού σύναψης σύμβασης προμήθειας κλιματιστικών συστημάτων διαιρούμενου τύπου για την κάλυψη των αναγκών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε).**

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| Α.Φ.Μ. |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ. |  |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ |  |
| e-mail |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Ποσότητα** | **Μονάδα μέτρησης** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπές** |
| **1** | **Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 9.000btu/h** | **5** | **τμχ** | **Συγκεκριμένος**  **Κωδικός προϊόντος** |  |  |
|  | Ψύξη μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 11.600 Btu/h | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Θέρμανση μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 13.300 Btu/h | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ενεργειακή κλάση ψύξης A++ με SEER άνω ή ίσο του 6,8 | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ενεργειακή κλάση θέρμανσης A+++ με SCOP ίσο ή άνω του 4,2 σε average-μέση ζώνη περιβάλλοντος | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου στον εσωτερικό χώρο: 51dB(A) από εξωτερική και 40dB(A) από εσωτερική μονάδα | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη στάθμη ηχητικής ισχύος στον εσωτερικό 55dB(A) και εξωτερικό χώρο 60 dB(A) | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη ετήσια κατανάλωση: ψύξη 145kWh – θέρμανση 835kWh σε average-μέση ζώνη περιβάλλοντος | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 1500W | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Τύπος λειτουργίας: Ιnverter | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ψυκτικό ρευστό R32 | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ασύρματο τηλεχειριστήριο | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη απόσταση μονάδων (έσω-έξω) τουλάχιστον 15m | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | 2 έτη εγγύηση σε μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | 5 έτη εγγύηση για συμπιεστή της συσκευής | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Συμβατότητα με υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης WiFi με Android APP | | | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2** | **Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 12.000btu/h** | **50** | **τμχ** | **Συγκεκριμένος**  **Κωδικός προϊόντος** |  |  |
|  | Ψύξη μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 12.600 Btu/h | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Θέρμανση μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 13.900 Btu/h. | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ενεργειακή κλάση ψύξης A++ με SEER άνω ή ίσο του 6,5 | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ενεργειακή κλάση θέρμανσης A+++ με SCOP ίσο ή άνω του 4,1 σε average-μέση ζώνη περιβάλλοντος | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου στον εσωτερικό χώρο: 52dB(Α) από εξωτερική και 41dΒ(Α) από εσωτερική μονάδα | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη στάθμη ηχητικής ισχύος στον εσωτερικό 57dB(A) και εξωτερικό χώρο 63dB(A) | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη ετήσια κατανάλωση: ψύξη 175kWh – θέρμανση 925kWh σε average-μέση ζώνη | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 1500W | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Τύπος λειτουργίας: Ιnverter | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ψυκτικό ρευστό R32 | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ασύρματο τηλεχειριστήριο | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη απόσταση μονάδων (έσω-έξω) τουλάχιστον 15m | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | 2 έτη εγγύηση σε μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | 5 έτη εγγύηση για συμπιεστή και λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Συμβατότητα με υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης WiFi με Android APP | | | **ΝΑΙ** |  |  |
| **3** | **Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 18.000btu/h** | **21** | **τμχ** | **Συγκεκριμένος**  **Κωδικός προϊόντος** |  |  |
|  | Ψύξη μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 18.000 Btu/h | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Θέρμανση μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 19.200 Btu/h. | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ενεργειακή κλάση ψύξης A++ με SEER άνω ή ίσο του 6,4 | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ενεργειακή κλάση θέρμανσης A+++ με SCOP ίσο ή άνω του 4,0 σε average-μέση ζώνη περιβάλλοντος | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου στον εσωτερικό χώρο: 55dB(Α) από εξωτερική και 43dΒ(Α) από εσωτερική μονάδα | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη στάθμη ηχητικής ισχύος στον εσωτερικό 56dB(A) και εξωτερικό χώρο 65 dB(A) | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη ετήσια κατανάλωση: ψύξη 255kWh – θέρμανση 1300kWh σε average-μέση ζώνη περιβάλλοντος | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 1900W | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Τύπος λειτουργίας: Ιnverter | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ψυκτικό ρευστό R32 | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ασύρματο τηλεχειριστήριο | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη απόσταση μονάδων (έσω-έξω) τουλάχιστον 25m | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | 2 έτη εγγύηση σε μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | 5 έτη εγγύηση για συμπιεστή και λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Συμβατότητα με υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης WiFi με Android APP | | | **ΝΑΙ** |  |  |
| **4** | **Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 24.000btu/h** | **90** | **τμχ** | **Συγκεκριμένος**  **Κωδικός προϊόντος** |  |  |
|  | Ψύξη μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 30.000 Btu/h | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Θέρμανση μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 32.000 Btu/h. | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ενεργειακή κλάση ψύξης A++ με SEER άνω του ή ίσο 7,0 | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ενεργειακή κλάση θέρμανσης A+++ με SCOP ίσο ή άνω του 4,2 σε average-μέση ζώνη περιβάλλοντος | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου στον εσωτερικό χώρο: 59dB(Α) από εξωτερική και 48dΒ(Α) από εσωτερική μονάδα | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη στάθμη ηχητικής ισχύος στον εσωτερικό 64dB(A) και εξωτερικό χώρο 70 dB(A) | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη ετήσια κατανάλωση: ψύξη 360kWh – θέρμανση 1870kWh σε average-μέση ζώνη περιβάλλοντος | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 3000W | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Τύπος λειτουργίας: Ιnverter | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ψυκτικό ρευστό R32 | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ασύρματο τηλεχειριστήριο | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μέγιστη απόσταση μονάδων (έσω-έξω) τουλάχιστον 25m | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | 2 έτη εγγύηση σε μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | 5 έτη εγγύηση για συμπιεστή και λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού | | | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Συμβατότητα με υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης WiFi με Android APP | | | **ΝΑΙ** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά για όλες τις μονάδες** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπές** |
| Αυτόματη οριζόντια και κατακόρυφη κίνηση πτερυγίων | **ΝΑΙ** |  |  |
| Λειτουργία προθέρμανσης | **ΝΑΙ** |  |  |
| Λειτουργία ύγρανσης | **ΝΑΙ** |  |  |
| 24ωρος χρονοδιακόπτης | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ένδειξη ώρας | **ΝΑΙ** |  |  |
| Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | **ΝΑΙ** |  |  |
| Αυτόματη λειτουργία | **ΝΑΙ** |  |  |
| Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού | **ΝΑΙ** |  |  |
| Πλενόμενα φίλτρα | **ΝΑΙ** |  |  |
| Φίλτρο HEPA | **ΝΑΙ** |  |  |
| Αποσμητικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη | **ΝΑΙ** |  |  |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά μονάδων (έσω-έξω): 10m | **ΝΑΙ** |  |  |
| Εύρος λειτουργίας τουλάχιστον: Ψύξη -15oC – 43οC και Θέρμανση -15oC – 24oC | **ΝΑΙ** |  |  |
| Η εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών | **ΝΑΙ** |  |  |

*Ο/Η Δηλών/ούσα*

*(Ψηφιακή υπογραφή από το Νομ. Εκπρόσωπο )*