## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

**Για το συνοπτικό διαγωνισμό παροχής υπηρεσίας** **«συντήρησης για το έτος 2021 των αυτόνομων αντλιών θερμότητας και FAN COIL στις Πανεπ. Καβάλας και Δράμας ΔΙΠΑΕ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **Κατά την συντήρηση των αυτόνομων αντλιών θερμότητας διαφόρων τύπων θα γίνει** |   |   |   |
| 1.Χημικός καθαρισμός των στοιχείων | ΝΑΙ |   |   |
| 2.Έλεγχος των πιέσεων | ΝΑΙ |   |   |
| 3.Έλεγχος για διαρροές ψυκτικού φορέα | ΝΑΙ |   |   |
| 4.Έλεγχος και καθαρισμός αποχετεύσεων  | ΝΑΙ |  |  |
| 5.Έλεγχος αυτοματισμών,  | ΝΑΙ |  |  |
| 6.Καθαρισμός φίλτρων για την απομάκρυνση παθογόνων οργανισμών, | ΝΑΙ |  |  |
| 7.Έλεγχος, καθαρισμός και λίπανση των ανεμιστήρων, | ΝΑΙ |  |  |
| 8.Έλεγχος επαρκούς στήριξης για αποφυγή κραδασμών, | ΝΑΙ |  |  |
| 9.Έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτρικών συνδέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 10.Έλεγχος θερμοστάτη | ΝΑΙ |  |  |
| 11.Έλεγχος και αντικατάσταση μόνωσης σωληνώσεων | ΝΑΙ |  |  |
| **Κατά την συντήρηση των τοπικών μονάδων FAN COIL, θα γίνουν** |   |   |   |
| 1.Χημικός καθαρισμός των στοιχείων | ΝΑΙ |   |   |
| 2.Έλεγχος και καθαρισμός αποχετεύσεων | ΝΑΙ |   |   |
| 3.Έλεγχος αυτοματισμών | ΝΑΙ |   |   |
| 4.Έλεγχος, καθαρισμός και λίπανση των ανεμιστήρων | ΝΑΙ |   |   |
| 5.Έλεγχος επαρκούς στήριξης για αποφυγή κραδασμών | ΝΑΙ |   |   |
| 6.Έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτρικών συνδέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 7.Έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτρικών συνδέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| **Ο ανάδοχος υποχρεούται να:** |   |   |   |
| 1.Εκτελεί τη συντήρηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του εξοπλισμού, σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης που θα συμφωνηθεί με όλους τους κανόνες της τέχνης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας | ΝΑΙ |   |   |
| 2.Υποβάλλει κοστολογημένο κατάλογο με αναλώσιμα υλικά και επιπλέον εξοπλισμό που απαιτείται για αποκατάσταση βλαβών, που θα εγκρίνονται από το τμήμα Συντήρησης Καβάλας του ΔΙΠΑΕ. Η προμήθεια θα γίνεται από το ΔΙΠΑΕ και ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει την ενσωμάτωσή τους, με πρόσθετη επιβάρυνση την εργασία τοποθέτησης των υλικών | ΝΑΙ |   |   |
| 3.Διενεργεί όλες τις εργασίες συντήρησης στις μονάδες με απόλυτη ευθύνη του και αποκλειστικά από το εξειδικευμένο προσωπικό του | ΝΑΙ |  |  |
| 4.Κοινοποιεί στο τμήμα Συντήρησης Καβάλας ΔΙΠΑΕ, κατάσταση με τα ονόματα του προσωπικού που θα διενεργήσουν τις εργασίες και συνεννοείται για την ημέρα και ώρα εκτέλεσης των εργασιών | ΝΑΙ |  |  |
| 5.Παραδίνονται στην επιβλέπουσα υπηρεσία τα στοιχεία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων που συντηρήθηκαν καθημερινά και μετά το πέρας των εργασιών.  | ΝΑΙ |  |  |
| 6.Βαρύνεται με το κόστος των μικροϋλικών (χημικά υγρά, καθαριστικά, υγρά, ), των εργασιών αποκατάστασης καλής λειτουργίας, (πλην των εργασιών εγκατάστασης νέων ανταλλακτικών)  | ΝΑΙ |  |  |
| 7.Το κόστος εργασίας πιθανής αντικατάστασης FAN COIL, θα είναι ίσο με το κόστος συντήρησης | ΝΑΙ |  |  |

 Ο/Η Δηλών/ούσα

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)