**ΠΡΟΣ ΔΙΠΑΕ**

**Υπόδειγμα προσφοράς**

**Με την παρούσα αποδέχομαι τους όρους και απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φωτιστικών εξωτερικού φωτισμού για την Πανεπ. Καβάλας ΔΙΠΑΕ**

**Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Φύλλο συμμόρφωσης**  | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| 1 | Φωτιστικά LEDInput Voltage 220 to 240 VInput Frequency 50 to 60 HzInitial luminous flux (system flux) 9006 lmLuminous flux tolerance +/-7%Initial LED luminaire efficacy 111 lm/WInit. Corr. Color Temperature 4000 KInit. Color Rendering Index 70Initial chromaticity (0.41, 0.39) SDCM ≤5Initial input power 83 WPower consumption tolerance +/-11%Optical cover/lens type Flat glass | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Σωλήνες γαλβανιζέ Φ45-60, 1,2 μετρα το τεμ. | ΝΑΙ |  |  |

**Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή αγαθών** | **Ποσότητα** | **Μον. Μέτρ.** | **Προσφερθείσα τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α (€)** | **Συνολική προσφερθείσα αξία χωρίς Φ.Π.Α (€)** | **Φ.Π.Α. %** | **Συνολική προσφερθείσα αξία με Φ.Π.Α (€)** |
| 1 | ΦΩΤΣΤΙΚΑ LED 83 W/9000 Lmn | 14 | ΤΕΜ. |  |  |  |  |
| 2 | ΣΩΛΗΝΕΣ γαλβανιζε Φ45-60, 1,2μ | 15 | ΤΕΜ. |  |  |  |  |
|   | **ΣΥΝΟΛΟ** | **29** |  |  |  |  |  |

Ο/Η Προσφέρων/ουσα

*(υπογραφή/σφραγίδα Νόμιμου Εκπροσώπου)*

**Στοιχεία προσφέροντα**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Επωνυμία** | **ΑΦΜ** | **ΔΟΥ** | **Στοιχεία Επικοινωνίας προσφέροντα** |
|  |  |  | Διεύθυνση:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Τηλ.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fax:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |