**ΠΡΟΣ ΔΙΠΑΕ**

**Υπόδειγμα προσφοράς**

Για την για την προμήθεια και τοποθέτηση αλουμινοκατασκευής, για την ασφαλή λειτουργία και την εξοικονόμηση ενέργειας στο εργαστήριο του προσομοιωτή γεωτρήσεων του τμήματος Χημείας

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών των αγαθών που ζητούνται | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Ύψος κατασκευής 3,30 μ ύψος Χ 3,80μ πλάτος, με φεγγίτη, δίφυλλη ανοιγόμενη πόρτα 220μΧ180μ, σταθερά πλαϊνά μέρη, προφίλ αλουμινίου λευκό με θερμοδιακοπή NIOBE-ANDROMED, και ενεργειακά τζάμια 4-16-4, και τα αναγκαία μικροϋλικά (μεντεσέδες, χερούλια κλειδαριά), τοποθετημένη | ΝΑΙ |  |  |

**Οικονομική προσφορά**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Περιγραφή προμήθειας** | **Μονάδα μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή μονάδας (€)** | **Προσφερόμενη τιμή πλέον ΦΠΑ (€)** | **ΦΠΑ** | **Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ (€)** |
| Προμήθεια και τοπόθετηση αλουμινοκατασκευής διαστάσεων 3,30μΧ3,80μ, με φεγγιτη, δίφφυλη ανοιγομενη πορτα, σταθερα μέρη και ενεργειακά τζαμια | ΤΕΜ. | 1 |  |  |  |  |
| **Σύνολο** |  | **1** |  |  |  |  |

Ο/Η Προσφέρων/ουσα

*(υπογραφή/σφραγίδα Νόμιμου Εκπροσώπου)*

**Στοιχεία προσφέροντα**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Επωνυμία** | **ΑΦΜ** | **ΔΟΥ** | **Στοιχεία Επικοινωνίας προσφέροντα** |
|  |  |  | Διεύθυνση:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Τηλ.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fax:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |